
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА СБОРКИ

Тумба прикроватная (404х404х426) 010.01



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Тумба прикроватная (404х404х426) 010.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование деталей | A мм. | B мм. | Кол. |  | № | Наименование фурнитуры | | Кол. |
| 1 | Боковая стенка левая | 426 | 380 | 1 |  | 1 | Подпятник с гвоздем белый |  | 5 |
| 2 | Задняя стенка | 380 | 338 | 1 |  | 2 | Стойка эксцентрика односторонняя |  | 21 |
| 3 | Крышка нижняя | 368 | 380 | 1 |  | 3 | Шуруп 3.5х16 |  | 25 |
| 4 | Накладная декоративная нижняя | 368 | 84 | 1 |  | 4 | Эксцентрик |  | 21 |
| 5 | Боковая стенка правая | 426 | 380 | 1 |  | 5 | Заглушки для эксцентриков |  | 21 |
| 6 | Дно ящика | 322 | 346 | 2 |  | 6 | Евровинт |  | 9 |
| 7 | Задняя стенка ящика | 342 | 130 | 2 |  | 7 | Заглушки для евровинтов |  | 9 |
| 8 | Крышка | 404 | 404 | 1 |  | 8 | Направляющая 350мм | комп | 2 |
| 9 | Левая стенка ящика | 334 | 130 | 2 |  | 9 | Ручка |  | 2 |
| 10 | Правая стенка ящика | 334 | 130 | 2 |  | 10 | Винт М4х20 |  | 2 |
| 11 | Фасад ящика | 396 | 168 | 2 |  |  |  |  |  |