
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА СБОРКИ

Диван – кровать 1900х900 (022)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Диван-кровать 1900х850х900 (022.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование деталей | A мм. | B мм. | Кол. |  | № | Наименование фурнитуры | | Кол. |
| 1 | Дно кровати | 1896 | 905 | 1 |  | 1 | Подпятник с гвоздем |  | 7 |
| 2 | Задняя стенка ящика | 584 | 160 | 1 |  | 2 | Стойка эксцентрика односторонняя |  | 13 |
| 3 | Левая стенка ящика | 810 | 160 | 1 |  | 3 | Шуруп 3.5х30 |  | 26 |
| 4 | Опора пристенная | 1904 | 281 | 1 |  | 4 | Колесо прямоходное 27мм |  | 6 |
| 5 | Передняя стенка ящика | 584 | 160 | 1 |  | 5 | Заглушки для эксцентриков |  | 13 |
| 6 | Правая стенка ящика | 810 | 160 | 1 |  | 6 | Заглушки для евровинтов |  | 31 |
| 7 | Спинка задняя | 1904 | 566 | 1 |  | 7 | Эксцентрик |  | 13 |
| 8 | Спинка левая | 850 | 966 | 1 |  | 8 | Евровинт |  | 31 |
| 9 | Спинка правая | 850 | 966 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Фасад ящика | 1898 | 260 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Царга передняя МДФ | 1904 | 150 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ящик боковина левая | 812 | 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ящик боковина правая | 812 | 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ящик дно | 1894 | 828 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ящик задняя | 1894 | 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Опора для дна | 800 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Опора для дна | 1640 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |